**Załącznik Nr 2**

do zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż w terenie 6 szt.   
tablic urzędowych oznakowujących granice Beskidzkich Parków Krajobrazowych

dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:**
2. Wykonania tablic urzędowych (6 szt.):
3. tablice należy wykonać zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w **Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U. 2004 Nr 268, poz. 2665 z późn. zm.)** i zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
4. tablice mogą być wykonane z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej; w kształcie prostokąta;
5. tablica w kształcie prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;
6. tablice koloru czerwonego, w jej górnej części umieszczony powinien być symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym; odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same;
7. kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni tablicy jednostronnie, uzyskany metodą druku solwentowego, zabezpieczony laminatem UV;
8. napis informujący o nazwie własnej formy przyrody umieszczony na tablicach zgodnie z opisem umieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic:

* „ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY” – 2 szt.;
* „PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO” – 2 szt.;
* „PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO” – 2szt.

1. Wykonanie konstrukcji stelaży drewnianych tablic granicznych:

Stelaż drewniany powinien składać się z:

* dwóch słupków drewnianych, kwadratowych, o wymiarach w przekroju nie mniejszym niż 10 x 10 cm i długości w przedziale od 200 - 250 cm;
* deskowania przymocowanego od frontu do stelaża, na deskowaniu przymocowane zostaną wydrukowane uprzednio tablice;
* dwuspadowego daszka przymocowanego do słupków drewnianych, przykrytego poszyciem z drewnianej frezowanej klepki;
* dwóch kotew w formie ceowników stalowych (w ocynku ogniowym) o wymiarach 80 x 40 mm, grubość ścianki minimum 2 mm i długości minimum 100 cm; kotwy powinny posiadać otwory na śruby;
* elementów metalowych (śrub, nakrętek, podkładek, gwoździ) łączących plecy tablic ze słupkami, stelaża ze słupkami oraz daszka ze słupkami w ilości odpowiedniej do zapewnienia wytrzymałości i trwałości konstrukcji;
* wszystkie stelaże powinny być wykonane z dowolnego gatunku drewna z wyjątkiem drewna topolowego oraz olchowego. Wszystkie elementy drewniane powinny być zaimpregnowane i pomalowane lakierem do drewna w kolorze brązowym. Elementy metalowe powinny być ocynkowane lub zabezpieczone farbą antykorozyjną;
* projekt stelaży drewnianych powinien być uzgadniany z Zamawiającym w celu ostatecznej akceptacji.

Całość zamówienia należy zrealizować (dostawa oraz montaż) w terenie w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Przybliżone rozmieszczenie tablic zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Całość konstrukcji powinna być zamontowana w gruncie z użyciem kotew ocynkowanych, umieszczonych w fundamencie betonowym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania fundamentu betonowego o głębokości nie mniejszej niż 60 cm. Montaż kotew: 60 cm część w betonie w ziemi, a część pozostała ceownika nad ziemią w wysokości około 40 cm. Słupek drewniany powinien być uniesiony nad gruntem (betonem) około 5 cm, aby nie dotykał bezpośrednio ziemi.


**PRZYBLIŻONA LOKALIZACJA TABLIC**


**Tereny PGL LP Nadleśnictw:**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce** | **Nadleśnictwo** | **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **Nr działki** | **Przybliżone współrzędne GPS** |
| 1. | Bystra Krakowska | Bielsko | Bystra | **02-02-1-03-71** | 1052/1  (ob. Bystra Śląska) | 49.756830, 19.023148 |
| 2. | Brenna | Ustroń | Bukowa | **02-35-1-04-73** | 4539/4 (ob. Brenna | 49.716591, 18.968115 |
| 3. | Międzybrodzie Żywiecki | Jeleśnia | Czernichów | **02-08-2-13-83** | 2384 (ob. Międzybrodzie Żywieckie) | 49.786891, 19.247037 |
| 4. | Międzybrodzie Żywieckie | Jeleśnia | Czernichów | **02-08-2-13-99A** | 144/1 (ob. Czernichów) | 49.754714, 19.213692 |
| 5. | Soblówka (na początku miejscowości) | Ujsoły | Petkówka | **02-34-2-07-238** | 3008 (ob. Soblówka) | 49.466087, 19.146909 |

**Teren Urzędu Gminy:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce** | **Gmina** | **Nr działki** | **Przybliżone współrzędne GPS** |
| 1. | Rajcza - Graberki | Rajcza | 4258/22 (ob. Rajcza) | 49.515036, 19.127473 |

****

****

****