[bookmark: _Hlk203543456]ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego na usługę usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej w rejonie Skały Biśnik
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk176866228][bookmark: _Hlk203458842][bookmark: _Hlk242870938]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik (Lokalizacja: 50.4271481650892, 19.66542869609281), mapa do wglądu w Oddziale Zamawiającego w godz. od 7:15 do 15:00 w dni robocze (Oddział biura ZPKWŚ w Smoleniu, Smoleń 61A, 42–436 Pilica) po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego (32 672 42 82).

I. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do następujących działań:
1. Usuwanie rdestowca sachalińskiego na łącznej pow. 1,5 ha poprzez:
a) koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca – łącznie około 1,5 ha;
b) przeprowadzenie dwukrotnej orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłączy – około 0,5 ha, przy użyciu sprzętu mechanicznego;
c) bronowanie dwukrotne obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy przy użyciu sprzętu mechanicznego:
d) ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego;
e) punktowe usuwanie pędów i kłączy rdestowca – na całej powierzchni około 1,5 ha przez cały okres stosowania wszystkich metod;
f) dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;
g) wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone, na koszt Wykonawcy – utylizacja każdorazowo powstałych odpadów musi zostać wykonana poprzez zastosowanie technologii spalania, w miejscach prawem dopuszczonych;
h) [bookmark: _Hlk242870886]punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z trwałym umocowaniem tkaniny na wyznaczonym terenie (kołki z trzpieniem plastikowym) w miejscach, w których uległa oderwaniu lub uszkodzeniu obecnie założona termoizolacja na areale ~ 2 ary (200 m2), miejsca, które należy zabezpieczyć zostaną wskazane przez pracownika ZPKWŚ wyłonionemu Wykonawcy;
i) punktowe naciągnięcie siatki ocynkowej, poprawa konstrukcji (nie kwalifikującej się do wymiany) utrzymującej siatki, poprawa zabezpieczania (kołki metalowe, opaski zaciskowe) w polu badawczym, miejsce zostanie wskazane przez pracownika ZPKWŚ wyłonionemu Wykonawcy;
j) wzbogacenie bioróżnorodności wybranego obszaru prac poprzez wysiew - dosiewanie gatunków siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru do 30 m2, wysiewu należy dokonać przed wystąpieniem przymrozków, wybór mieszanki zostanie wskazany przez pracownika ZPKWŚ wyłonionemu Wykonawcy.



II. Sposób wykonania prac:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się rdestowca sachalińskiego, w szczególności poprzez zebranie i zabezpieczenie wydobytych kłączy i fragmentów roślin oraz oczyszczenie sprzętu i narzędzi. Zabrania się wywożenia ziemi zawierającej fragmenty rdestowca sachalińskiego bez uzgodnienia z Zamawiającym
Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić siedlisk przyrodniczych znajdujących się w okolicy i bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego działaniem. Wszystkie zabiegi należy wykonać starannie.
Przed przystąpieniem do każdego zaplanowanego zabiegu należy poinformować Pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za ww. zadanie.
Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca (nie wymaga) dokonania wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej terenu przed i po wykonaniu prac, zestawienia przeprowadzonych zabiegów oraz wymaganych dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania odpadów.
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